**Traktor Cub Cadet XT2 QR 106**

**SPECIFIKACE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | **MOTOR** | **XT2 QR106** | | Motor | Kawasaki |  |  |  | | Obsah (cm3) | 726 cm³ |  |  |  | | Výkon (kW/min-1) | 11,6 / 2 100 |  |  |  | | Počet válců | Vidlicový dvouválec |  |  |  | | Obsah nádrže (kapacita) | 11,4 l |  |  |  | | Mazání | – |  |  |  | | **POHON** |  |  |  |  | | Převodovka | Hydrostatický |  |  |  | | Rychlost (max) | (nast.) plynule |  |  |  | | Ovládání rychlosti | Ovládání nožním pedálem |  |  |  | | Tempomat | Standard |  |  |  | | **ŽACÍ ÚSTROJÍ** |  |  |  |  | | Doporučená plocha (m2/h) | 8000 |  |  |  | | Záběr / Nastavení výšky sečení | 106 cm / 25-100 mm |  |  |  | | Možnosti sečení | lisovaný |  |  |  | | Počet nožů | 2 |  |  |  | | Zapínání žacího ústrojí | Elektricky stiskem tlačítka |  |  |  | | Stupně sečení | 12 |  |  |  | | Kolečka žacího ústrojí | 2 kuličky / kola válečků žacího ústrojí |  |  |  | | Mycí tryska / mulčování | Standard / (196-550-000) / (196-560-000) |  |  |  | | **SYSTÉM VÝHOZU** |  |  |  |  | | Sběrný koš (kapacita)(l) | 320 l / (196-555-603 protiprachový systém) | | | | | Zadní páka / hardtop | Zahnutá Ergo teleskopická rukojeť / plast | | | | | Ukazatel naplnění | Deluxe s automatickým vypnutím nožů | | | | | Sběrný koš (kapacita)(l) | 320 l / (196-555-603 protiprachový systém) |  |  |  | | **RÁM** |  |  |  |  | | Přední náprava | Litina |  |  |  | | Nárazník | Standard |  |  |  | | Poloměr otáčení (cm) (cm) | TIGHT TURN xTRENE 17 cm |  |  |  | | Kola (P/Z) | 15 x 6 / 18 x 8,5 |  |  |  | | Dvojitá kuličková ložiska | Kluzná ložiska |  |  |  | | Průchozí rám | Kompletně roboticky svařovaný rám |  |  |  | |  | | | | | | **ELEKTRIKA** |  |  |  |  | | Baterie | Standard |  |  |  | | Světlomety | LED |  |  |  | | Systémový monitor | Standard |  |  |  | | Bezpečnostní systém | Startování pouze při zařazeném neutrálu, tlačítkový spínač, parkovací brzda |  |  |  | | **KOMFORT** |  |  |  |  | | Typ sedadla | Pohodlné sedadlo s vyšším opěradlem |  |  |  | | Nastavení sedadla | Pohodlné diagonální nastavení sedadla |  |  |  | | Volant | Ergonomický volant Soft Grip |  |  |  | | Schránka na nářadí/12 V přípojka | Standard / Standard |  |  |  | | Volba zpětného sečení (RevTEK) | Standard |  |  |  | | Nabíječka baterie | – |  |  |  | | **ROZMĚRY** |  |  |  |  | | LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 |  |  |  | | Hodnota vibrací těla (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | | | | | Hodnota vibrace (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | | | | | Rozměry (D / Š / V) | 250 / 110 / 118 | | | | | Hmotnost (cca) (kg) | 253 kg | | | | |  |  | |

Obsah obrázku dort, žlutá, sekačka na trávu, auto

Popis vygenerován s velmi vysokou mírou spolehlivosti

**Cenová nabídka**

Cena(bez DPH) 66.942**,-Kč**

DPH 21% 14.058**,-Kč**

Konečná cena (včetně DPH) 81.000**,-Kč**

Dodání možné ihned, servis a náhradní díly zajištěny ve firmě SYNPRO,s.r.o. ve Velkých Bílovicích.

Servis se provádí u zákazníka přímo na místě, pokud by trvala oprava delší dobu, jsme schopni zdarma zapůjčit zdarma náš stroj.

Obsah obrázku exteriér, sníh, země, žlutá

Popis vygenerován s velmi vysokou mírou spolehlivosti

S pozdravem

Jakub Olšina

SYNPRO, s.r.o.